板 - STM32

编码器

PB6 - B7

PB7 - B8

PB8 - B9

PWM输出

PA8 - A8

PA9 - A9

PA10 - A10

PB13 - B12

PB14 - B13

PB15 - B14

板 - 电机

编码器

PB6 - 黄

PB7 - 绿

PB8 - 蓝

MU - 黄

MV - 绿

MW - 蓝